


# A3主板初始化

1：**打开维护软件AdjProgcracked。选择Accept**


2：**选择 Particular adjustment mode**




3：选择菜单EEPROM Data Copy




4：选择Backup




5：读条中




6：当读条完毕后点确定，注意维护软件不能关闭。



7：在打开维护软件的文件夹里面找到文件bkupdata点复制




8：找到C盘的Adjustment Program文件夹双击打开




9：双击打开1390的文件夹




10：把刚刚复制的文件粘贴在这个文件夹里面




1. 返回之前打开的维护软件界面点击restore



12：当读条完会提示我们关机，这时候关闭打印机，不是电源开关



1. 关闭打印机后点确定，会弹出来开打印机的提示，这时候打开打印机



这样就初始化主板完成了